**特定建築物立入検査結果等について（令和元年度分）**

　**１　(1)特定建築物数（全県）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 興行場 | 百貨店 | 店　舗 | 事務所 | 学　校 | 旅　館 | その他 | 計 |
| 特定建築物数（民間施設） | ５８（９） | １４３（１４３） | ３６５（３６４） | ４４３（２９０） | １５２（４３） | ５５（５２） | １５３（４３） | １３６９（９４４） |

　**２　(1)立入検査等実施数　　※埼玉県生活衛生課実施分（さいたま市、川越市、越谷市及び川口市を除く）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 興行場 | 百貨店 | 店　舗 | 事務所 | 学　校 | 旅　館 | その他 | 計 |
| 特定建築物数（民間施設） | ４０（６） | ８９（８９） | ２４３　（２４３） | ２０１（９８） | １０７（３１） | ３５（３２） | ９９（２５） | ８１４（５２４） |
| 立入検査等数 | ０ | ２０ | ３０ | １６ | ４ | ７ | ３ | ８０ |

　**（2）立入検査における指摘項目　※網掛けした項目が埼玉県不適率を30％超えた項目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **項　　　 目** | R1全国不適率(%) | 埼玉県不適率(%) | **項　　　 目** | R1全国不適率(%) | 埼玉県不適率(%) |  |
| 帳簿書類の備え付け | １３．９ | ４３．５ | 給　水　管　理 |  飲料水水質検査 | ４．１ | ２４．１ |
| 空　気　環　境　の　調　整 |  空気環境の測定 | １．７ | ６．５ |  飲料水水質基準の遵守 | ０．３ | ０ |
|  浮遊粉じんの量 | ２．１ | ４．４ |  給湯水水質検査　 | ９．５ | ５０．０ |
|  一酸化炭素の含有率 | ０．３ | ０．０ |  給湯水水質基準の遵守 | １．８ | ０ |
|  二酸化炭素の含有率 | ２６．６ | ４２．２ |  貯水槽の清掃 | １．２ | ０ |
|  温度 | ２９．５ | ３１．６ |  貯湯槽の清掃　 | ７．６ | ０ |
|  相対湿度 | ５７．６ | ４７．４ | 雑　用　水　の　管　理 |  雑用水の残留塩素含有率検査 | ３．６ | ３３．３ |
|  気流 | ２．２ | ０ |  雑用水の残留塩素含有率の遵守 | ４．２ | ０ |
|  冷却塔への供給水 | ２．４ | ０ |  雑用水の水槽の点検 | ５．４ | ３３．３ |
|  加湿装置への供給水 | １．３ | １２．５ |  雑用水の水質検査 | ５．９ | ０ |
|  冷却塔の汚れの点検 | ５．１ | ０ |  ｐＨ値の遵守 | １．３ | ０ |
|  冷却塔の清掃 | ６．２ | ０ |  臭気 | ０．４ | ０ |
|  加湿装置の汚れの点検 | １２．９ | ７７．８ |  外観 | ０．７ | ０ |
|  加湿装置の清掃 | １３．０ | ６６．７ |  大腸菌 | ０．５ | ０ |
|  排水受けの点検 | １５．９ | ６６．７ |  濁度　 | １．７ | ０ |
| 給水管理 |  残留塩素の含有率検査 | ２．３ | ６．５ | その他 |  排水設備の清掃 | ８．５ | ２０．０ |
|  残留塩素含有率の遵守 | １．３ | ６．７ |  定期清掃 | ６．７ | ７．１ |
|  給湯水の残塩含有率検査 | ７．７ | １００．０ |  ねずみ等の防除 | ５．３ | １７．４ |
|  給湯水の残塩含有率の遵守 | ２．５ | ０ |  |

 **（3）　特定建築物の冷却塔水におけるレジオネラ属菌の検査　（令和２年８月実施）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | レジオネラ属菌の菌数（CFU/100mL） | 検出限界値未満 | １０～１００未満 | １００～１，０００未満 | １，０００～１０万未満 | 合計 |
| 検体数 | ５ | １  | ０ | ０ | ６（３施設） |